# Examen de capacitación en seguridad

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del instructor:** | **Nombre del estudiante:** |
| **Nombre de la compañía:** | |
| **Fecha de la capacitación sobre seguridad de montacargas:** | |

1. ¿Con qué frecuencia un operador de montacargas necesita someterse a una evaluación de seguridad de PIT montacargas?
2. Anualmente
3. Cada 3 años
4. La certificación no es necesaria una vez certificado
5. Cada 2 años
6. ¿Cuándo es necesario realizar la capacitación de actualización?
7. Si usted o alguien observan al operador usar el montacargas de manera insegura
8. Si el operador tiene un accidente o cuasi accidente
9. Si el operador está asignado para conducir un tipo diferente de montacargas
10. Si un cambio en el lugar de trabajo afecta la seguridad
11. Si el operador no aprueba una evaluación
12. Todo lo anterior
13. La certificación de seguridad de montacargas debe incluir lo siguiente:
14. Nombre del operador
15. Fecha de la capacitación
16. Fecha de la evaluación
17. Identificar a las personas que realizan la capacitación o evaluación
18. Todo lo anterior
19. Verdadero o falso. ¿Debe ser considerado competente y experto en una clase y tipo de montacargas específicos para operar ese montacargas?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. ¿Un elevador de tijera se considera un camión industrial motorizado y requiere la certificación de capacitación en seguridad según se define en la norma de camiones industriales motorizados de la OSHA?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Hay aproximadamente 1 muerte en el lugar de trabajo cada 3 días que involucra un montacargas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Está bien usar motores de combustión interna en entornos con mala ventilación.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ¿De qué clase son parte los montacargas para pasillos angostos con motor eléctrico?
2. Clase I
3. Clase IV
4. Clase III
5. Clase II
6. Verdadero o falso. ¿Los operadores de portapalets manuales deben realizar un curso de certificación  
   de montacargas?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ¿Con qué frecuencia un operador debe realizar una inspección de montacargas?
2. ¿Antes del inicio de cada turno diariamente?
3. Día por medio
4. Una vez a la semana
5. Anualmente
6. Verdadero o falso. ¿Está bien operar un montacargas que tiene una pequeña fuga de fluido hidráulico?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. ¿Debemos inspeccionar visualmente las cadenas del mástil para asegurarnos de que no haya torceduras, roturas o falta de lubricación?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ¿Cuáles de los siguientes sistemas de montacargas debemos verificar para asegurarnos de que  
   funcionan correctamente?
2. Cinturones de seguridad
3. Luces
4. Espejos
5. Alarmas de retroceso
6. Bocinas
7. Todos los anteriores
8. Verdadero o falso. ¿Es importante revisar las palas del montacargas en busca de desgaste, grietas superficiales y rectitud?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ¿En qué sección de las horquillas suelen ocurrir grietas superficiales?
2. La punta
3. El talón, en la curva
4. El vástago
5. La pala
6. Verdadero o falso. ¿Demasiado o muy poco juego en el volante puede afectar el control de  
   su montacargas?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. El operador del montacargas es responsable de realizar todas las reparaciones necesarias en su elevador.  
    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Verdadero o falso. Siempre debe usar un contacto de tres puntos al entrar o salir de un montacargas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. ¿Está bien no usar el cinturón de seguridad si solo opera el montacargas a distancias cortas?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. En caso de que su montacargas comience a volcarse, usted:
2. Nunca debe saltar
3. Debe plantar los pies en el piso del vehículo
4. Debe tomar el volante
5. Debe inclinarse hacia adelante y lejos del impacto
6. Todos los anteriores
7. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que dificultan la operación de un montacargas?
8. Peso variable
9. Falta de suspensión
10. Dirección trasera
11. Larga distancia de frenado
12. Todos los anteriores
13. Al mover una carga con un montacargas, debe:
14. Inclinar el mástil hacia atrás mientras viaja
15. Llevar la carga lo más baja posible
16. Conducir lentamente
17. Detenerse en las intersecciones ciegas y hacer sonar su bocina
18. Mirar antes de retroceder
19. Todo lo anterior
20. Verdadero o falso. ¿Si tiene una alarma de retroceso en su montacargas, no necesita mirar antes  
    de retroceder?  
    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
21. Verdadero o falso. Está bien pasar otros montacargas en las intersecciones.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Nunca debe sacar los brazos o las piernas fuera del montacargas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Si conduce cuesta arriba con una carga y su carga restringe su vista, debe:
2. Estar atento a su entorno
3. Inclinarse fuera del elevador para obtener una mejor vista
4. Conducir en retroceso con cargas grandes
5. Conducir hacia adelante lentamente, con las horquillas al frente y utilizar un vigía
6. Verdadero o falso. Si conduce cuesta arriba sin carga, conduzca con la parte trasera de un montacargas hacia adelante, conduzca en reversa con las horquillas apuntando hacia abajo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Si conduce cuesta abajo sin carga, conduzca con las horquillas hacia adelante apuntando hacia abajo y conduzca hacia adelante.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Si conduce cuesta abajo con una carga, conduzca con la parte trasera del montacargas hacia adelante y conduzca en reversa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. La OSHA considera que un montacargas está sin supervisión una vez que no está a la vista del operador. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Verdadero o falso. La suspensión de un montacargas es similar a un vehículo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. El gas licuado del petróleo es extremadamente frío y puede causar quemaduras por congelación si no usa los guantes adecuados al reabastecer el combustible.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Las baterías de los montacargas deben cargarse en un área designada con ventilación adecuada, extintor de incendios y estación de lavado de ojos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Al cargar y reparar baterías, vierta ácido en agua, nunca agua en ácido.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Al levantar varios elementos, debe colocar los más pesados hacia la parte posterior de las horquillas para mantener la estabilidad.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Debe hacer lo siguiente al cargar en remolques y camiones.
2. Bloquee las ruedas
3. Revise el piso dentro del remolque en busca de daños y capacidad para soportar su montacargas
4. Inspeccione la rampa de carga para asegurarse de que esté segura y estable
5. Controle las llaves
6. Todo lo anterior
7. Verdadero o falso. Nunca permita que nadie camine, se pare o pase debajo de una carga elevada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Elevar una carga en un montacargas de contrapeso mueve el centro de gravedad combinado al borde de la pirámide de estabilidad. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ¿Cuáles son ejemplos de factores de riesgo de vuelco de un montacargas?
3. Elevar la carga
4. Agregar peso
5. Conducir rápido
6. Detenerse o girar
7. Todos los anteriores
8. Verdadero o falso. Es importante no combinar múltiples factores de riesgo de vuelco. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Verdadero o falso. Es importante determinar su peso de carga para evitar que su montacargas  
   se vuelque.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Siempre debe tener en cuenta el peso de cualquier aditamento o accesorio utilizado en un montacargas. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ¿Dónde puede obtener la capacidad de carga máxima de su montacargas?
3. Placa de capacidad en el montacargas
4. Buscarlo en Google
5. De su supervisor
6. En un montacargas similar diferente
7. Verdadero o falso. La capacidad de carga máxima de un montacargas se reduce cuando levanta un objeto con un centro de carga que es mayor que el centro de carga estándar.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Nunca levante a alguien que esté parado sobre las horquillas o un palet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Está bien levantar a alguien en un palet si no lo levanta a más de 6 pies.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Las plataformas de trabajo de montacargas deben:
2. Estar diseñadas y certificadas por un fabricante o ingeniero profesional
3. Estar fijadas de forma segura a las horquillas
4. Estar equipadas con: barandas, protección contra caídas y letreros que muestren la capacidad
5. Ser monitoreadas en todo momento por el operador del montacargas
6. Todos los anteriores
7. Al entrar o salir de un edificio con intersecciones ciegas, usted debe:
8. Detenerse y salir manejando
9. Salir conduciendo de inmediato
10. Detenerse, hacer sonar la bocina y salir lentamente
11. Reducir la velocidad
12. Verdadero o falso. Nunca se deben usar palets de carga doblados o dañados.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Verdadero o falso. Los montacargas deben operarse a toda velocidad para que el trabajo se realice  
   más rápido.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[icwgroup.com](https://www.icwgroup.com/)

ICW Group is the marketing name for ICW Group Holdings, Inc. For a list of all ICW Group Holdings, Inc. subsidiaries, please visit our website [www.icwgroup.com](https://www.icwgroup.com/).   
Not all products and coverages are available in all states.