Utilice este formulario para evaluar a los operadores de montacargas según lo especificado por la norma  
OSHA [1910.178](https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.178)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del operador:** | **Fecha de evaluación:** |
| **Nombre del evaluador:** | **Ubicación:** |
| **Equipo operado:** | **Departamento:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. INSPECCIÓN PREVIA A LA OPERACIÓN** | | **APROBADO** | **REPROBADO** | **COMENTARIOS** |
| a. | Utiliza la lista de verificación diaria del operador |  |  |  |
| b. | Realiza una inspección visual del montacargas |  |  |  |
| c. | Identifica cualquier daño, fuga o problema obvio |  |  |  |
| d. | Documenta las acciones correctivas en la lista de verificación diaria |  |  |  |
| e. | Monta/desmonta montacargas con contacto de 3 puntos |  |  |  |
| f. | Usa y ajusta el cinturón de seguridad |  |  |  |
| g. | Realiza una visión rápida del entorno |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. DESPLAZAMIENTOS** | | **APROBADO** | **REPROBADO** | **COMENTARIOS** |
| a. | No baja ni eleva la carga mientras se desplaza |  |  |  |
| b. | Mantiene la carga a una altura de desplazamiento segura de 4 a 6 pulgadas |  |  |  |
| c. | Opera el montacargas a una velocidad segura |  |  |  |
| d. | Sigue todas las reglas de tráfico, señales de advertencia y alturas superiores libres |  |  |  |
| e. | Mantiene los brazos y las piernas dentro del montacargas |  |  |  |
| f. | Sigue a otros vehículos a una distancia segura |  |  |  |
| g. | Desacelera al girar en las esquinas |  |  |  |
| h. | Desacelera y da el paso a los peatones |  |  |  |
| i. | Utiliza activamente la bocina en intersecciones ciegas o alrededor de peatones |  |  |  |
| j. | Se desplaza con la carga apuntando hacia arriba mientras está en pendientes o rampas |  |  |  |
| k. | Cuando se desplaza sin carga, las horquillas apuntan hacia abajo independientemente de la dirección del desplazamiento |  |  |  |
| l. | Evita conducir sobre objetos o escombros |  |  |  |
| m. | Detiene el montacargas de manera suave y segura |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ESTACIONAMIENTO** | | **APROBADO** | **REPROBADO** | **COMENTARIOS** |
| a. | Baja completamente las horquillas al piso |  |  |  |
| b. | Neutraliza los controles |  |  |  |
| c. | Apaga la alimentación |  |  |  |
| d. | Activa el freno de estacionamiento |  |  |  |
| e. | Desactiva la alimentación |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. RECOLECTAR UNA CARGA** | | **APROBADO** | **REPROBADO** | **COMENTARIOS** |
| a. | Se encuadra en el centro de la carga |  |  |  |
| b. | Se detiene con puntas de horquilla a aproximadamente 1 pie de la carga |  |  |  |
| c. | Despeja al personal del área de la carga |  |  |  |
| d. | Las horquillas están niveladas y avanzan lentamente hasta que la carga entra en contacto con el portahorquillas |  |  |  |
| e. | Se mueve lentamente hacia adelante |  |  |  |
| f. | Levanta la carga con cuidado y suavemente hasta que esté despejada |  |  |  |
| g. | Inclina ligeramente el mástil hacia atrás para estabilizar la carga |  |  |  |
| h. | Retrocede directamente hacia afuera hasta que las horquillas se hayan despejado |  |  |  |
| i. | Baja la carga a la altura de desplazamiento |  |  |  |
| j. | Mira sobre ambos hombros antes de retroceder |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. BAJAR UNA CARGA** | | **APROBADO** | **REPROBADO** | **COMENTARIOS** |
| a. | Se asegura de que haya suficiente espacio libre para la carga |  |  |  |
| b. | Despeja al personal del área cerca de la carga |  |  |  |
| c. | Se encuadra hasta la ubicación; luego se detiene a aproximadamente 1 pie de distancia |  |  |  |
| d. | Eleva la carga al nivel de colocación |  |  |  |
| e. | Se mueve lentamente hacia adelante |  |  |  |
| f. | Si la carga está en un palet, lo baja a su posición y baja las horquillas aún más |  |  |  |
| g. | Mira sobre ambos hombros antes de retroceder |  |  |  |
| h. | Retrocede directamente hacia afuera hasta que las horquillas se hayan despejado |  |  |  |
| i. | Baja las horquillas a la posición de desplazamiento |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. APILAMIENTO ALTO** | | **APROBADO** | **REPROBADO** | **COMENTARIOS** |
| a. | El operador conoce la capacidad del estante o los límites de apilamiento |  |  |  |
| b. | Se retiró y bajó la carga a tierra inmediatamente después de alejarse del estante |  |  |  |
| c. | Elevó la carga solo después de estar cerca del estante |  |  |  |
| d. | La carga se mantuvo inclinada hacia atrás durante la elevación |  |  |  |
| e. | Inclinó la carga hacia adelante después de colocarla sobre el estante |  |  |  |
| **7. OTROS MONTACARGAS O ARTÍCULOS  ESPECÍFICOS DEL LUGAR** | | **APROBADO** | **REPROBADO** | **COMENTARIOS** |
| a. |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |
| f. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Según mi evaluación, el operador está calificado para operar el equipo indicado anteriormente. |
| Según mi evaluación, el operador no ha demostrado competencia en el funcionamiento del  equipo indicado. |



[icwgroup.com](https://www.icwgroup.com/)

ICW Group is the marketing name for ICW Group Holdings, Inc. For a list of all ICW Group Holdings, Inc. subsidiaries, please visit our website [www.icwgroup.com](https://www.icwgroup.com/).   
Not all products and coverages are available in all states.